
**Go-e Charger**



Go-e är en intelligent laddbox optimerad för mindre till meldelstora laddningsanläggningar i t ex bostadsrättsföreningar eller till företagsparkeringar inomhus eller utomhus, optimerad för snabb installation och enkel service. Laddstationen är utrustad med ett styck ladduttag typ 2.

Laddstationerna kommunicerar mellan varandra via wi-fi för att t ex möjliggöra lastbalansering mellan ladduttagen och fjärrmanövrering.

Go-e är en flexibel laddstation med en effektiv lastbalansering mellan boxar men möjlighet finns även att reglera strömmen efter fastigheten övriga förbrukning.

**HÖJDPUNKTER**

* Intelligent lastbalansering
* Optimal för semi-publika eller publika parkeringsgarage.
* Hantering via app.
* Auktorisering via RFID (tagg)
* Variabel laddning upp till 22kW
* Kommunicering via API
* Wi-fi-kommunikation mellan boxar

**TEKNISKA DETALJER**

|  |  |
| --- | --- |
| Funktioner | * Lastbalansering * Öppen kommunikation * Wi-fi * IP 54 |
| Kommunikation | * Backend-system * API * Wi-fi * Möjlighet till OCPP |
| Ladduttag | * 1x22kW typ 2 |
| Auktorisering/betalning | * App * Tagg |
| Inkopplingsmöjligheter | * Kommunikation via API |
| Säkerhet | * Automatisk JFB typ B |
| Överensstämmelser | * IEC 61851 Mode 3 standard, CE-certifierad |
| Dimensioner | * H25cm x B15cm x D8cm |